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ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ
 EnRÇ ve VERİLERİN BELİRLENMESİ 
PROSEDÜRÜ














©Bu dokümanın tüm hakları  AKSARAY ÜNİVERSİTESİ’ne aittir. Yazılı izni olmadan alıntı yapılamaz, kopya edilemez veya çoğaltılarak dağıtılamaz.
1. AMAÇ 
Bu prosedür,  Aksaray Üniversitesinde belirlenen Enerji kullanımının ve tüketiminin,  önemli enerji kullanımlarının belirlenmesi, Performans göstergelerinin, EnRÇ’lerin ve Enerji Verilerinin Toplanması ile enerji kullanan tesisler, donanım, sistemler veya enerji kullanan proseslerde meydana gelecek büyük değişikliklerde yapılacakların belirlenmesi ve kontrol edilmesi,  ile ilgili hususları belirlemek ve uygulanan metodu açıklamak amacı ile hazırlanmıştır.
2. KAPSAM VE SORUMLULUKLAR
Bu prosedür ISO 50001 EnYS kapsamına giren tüm faaliyetleri kapsar. Bu prosedürün hazırlanmasından Enerji Yönetim Birimi sorumludur. Genel Müdür gözden geçirerek onaylar. Kuruluştaki tüm çalışanlar bu prosedürün gereğini yerine getirmekten sorumludur.
3. TANIMLAR VE KISALTMALAR
3.1. [bookmark: _Hlk36910249]EYS: Entegre Yönetim Sistemi
3.2. EnYS: Enerji Yönetim Sistemi
3.3. TS EN ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi Standardı 
3.4. Ölçüm: Bir değeri belirleme süreci 
3.5.    Performans: Ölçülebilir sonuç
3.6.    Enerji Performansı: Enerji verimliliği, enerji kullanımı ve enerji tüketimi ile ilgili ölçülebilir sonuç/sonuçlar
3.7. Enerji Performansı Göstergesi (EnPG): Kuruluş tarafından tanımlanan, enerji performansının ölçüsü veya birimi
3.8. Enerji Performansı Göstergesi: Değeri EnPG değeri EnPG’nin, belirtilen süre içinde veya üzerinden nicelleştirilmesi
3.9. Enerji Performansı: iyileştirmesi enerji verimliliğinin veya enerji tüketiminin ölçülebilir sonuçlarında, enerji referans çizgisine kıyasla, enerji kullanımına ilişkin iyileştirme
3.10. Enerji Referans Çizgisi(EnRÇ): Enerji performansının karşılaştırılmasına temel oluşturan referans/referanslar
3.11. Statik Faktör: Enerji performansını önemli ölçüde etkileyen ve düzenli olarak değişmeyen tanımlanmış faktör
3.12. İlgili Değişken: Enerji performansını önemli ölçüde etkileyen ve düzenli olarak değişen nicel bir faktör
3.13. Normalleştirme: Enerji performansının eş değer koşullar altında karşılaştırılabilmesini sağlayacak değişiklikleri açıklamak için verilerin değiştirilmesi
3.14. Risk: Belirsizlik etkisi
3.15. Yetkinlik: Beklenen sonuçları elde edebilmek için bilgi ve becerileri uygulayabilme yeteneği
3.16. Amaç: Elde edilmesi gereken sonuçlar
3.17. Etkililik: Planlanan faaliyetleri gerçekleştirme ve planlanan sonuçlara ulaşma düzeyi
3.18. Enerji Hedefi: Enerji performansı iyileştirmesinin ölçülebilir amacı
3.19. Enerji: Elektrik, yakıtlar, buhar, ısı, sıkıştırılmış hava ve benzerleri
3.20. Enerji Tüketimi: Harcanan enerji miktarı
3.21. Enerji Verimliliği: Performans, hizmet, mal, ürün veya enerjinin bir çıktısı ile bir enerji girdisi arasındaki oran veya başka bir nicel ilişki
3.22. Enerji Kullanımı: Enerji uygulaması
3.23.    Enerji Gözden Geçirmesi: Enerji verimliliğinin, enerji kullanımının ve enerji tüketiminin veriler ve diğer bilgilere dayalı olarak, ÖEK’lerin ve enerji performansı iyileştirmesi fırsatlarının tanımlanmasıyla sonuçlanan analizi
3.24.    Önemli Enerji Kullanımı (ÖEK): Önemli miktarda enerji tüketimi ile sonuçlanan ve/veya enerji performansı iyileştirmesi için kayda değer potansiyel sunan enerji kullanımı
4. SORUMLULAR
Enerji Yönetim Ekibi.


5. SÜREÇ GİRDİLERİ
5.1. Sayaç Verileri
5.2. Yakıt ve Enerji Faturaları
5.3. Entegre Yönetim Sistemi Standartları
5.4. EnRÇ Verileri
5.5. Mevcut enerji analizörleri 
5.6. Etüt Raporu
6. UYGULAMA 
6.1. Enerji Performans Göstergeleri
6.1.1. Kuruluşumuzda EnPG’leri belirlenirken aşağıdaki kriterle göz önüne alınarak belirlenmektedir.
6.1.1.1. Enerji performansını ölçmek ve izlemek için uygun olanlar,
6.1.1.2. Kuruluşun enerji performansı gelişimini göstermesini sağlayanlar.
6.2. Enerji Referans Çizgisi (EnRÇ)
6.2.1. Enerji Referans Noktası belirlenirken aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur; 
6.2.1.1. Son 3 yıla ait enerji üretim ve tüketim miktarları belirlenir.
6.2.1.2. Önemli enerji kullanıcılarının tüketiminin üretime oranı aşağıdaki gibi hesaplanır 
 ÖEK Tüketiminin üretime oranı=(ÖEK Tüketim TEP/Üretim TEP)*100
6.2.1.3. Son 3 yıllık dönemi için, “ÖEK Tüketiminin üretime oranları” trend grafikleri çizilerek değerlendirilir.
6.2.1.4. Son 1 yıla yönelik, “ÖEK Tüketiminin üretime oranları” içerisindeki en yüksek veri ile en düşük veri değerlendirme dışı bırakılır. Standart sapmanın artışına sebep olan veriler gerçeği yansıtmayacağı için bu değerler veri setinden çıkarılır.
6.2.1.5. Veri setinden temizlenen aykırı verilerden geriye kalan verilerin aritmetik ortalaması “Enerji Referans Noktası” olarak belirlenir.
6.2.1.6. Son 3 yıla ait verilerin olmadığı zamanlarda aynı eşdeğerdeki kuruluşlardaki verileri baz alınarak hesaplama yapılabilir. Dilenirse veri oranlaması yapılarak kuruluşumuz için kıyaslama yapılarak en yakın verilerin olduğu varsayılabilir. Bu kural sistemin yeni uygulanması durumunda ve verinin olmadığı durumlar için geçerlidir.
6.2.2. Referans Noktaları grafikleri “Enerji Referans Noktası Belirleme Formu” ile birlikte Enerji Yönetim Ekibi tarafından Genel Müdür’e ve Süreç Sahipleri’ ne raporlanır. 
6.2.3. Enerji Referans Noktası/Noktaları, amaçlar, hedefler ve statik faktörler değişirse hemen, değişmez ise en azından yılda bir kez Enerji Yönetim Ekibi tarafından gözden geçirilerek gerekirse revize edilir.
6.3. Enerji Verilerinin Toplanması
6.3.1. Kuruluşumuz öncelikle kullanmakta olduğu enerji çeşitlerini tanımlamıştır, enerji çeşitlerini tanımlarken kapsam sınırlarındaki bütün tesis, donanım, sistem ve enerji kullanılan işlemler dahil edilmiştir.
Enerji çeşitleri;
a) Elektrik
b) Doğalgaz
c) Dizel
d) Benzin
Kuruluşumuz tarafından belirlenen enerji çeşitlerine ait birimlerde şu şekildedir.
a) Elektrik kullanımına ait birim: kWh
b) Doğalgaz kullanımına ait birim: m³
c) Akaryakıt kullanımına ait birim : Lt 
6.3.2. Kuruluşumuz kapsamındaki tüm tesis, donanım, sistem ve enerji kullanılan işlemlerde, yukarıda belirtilen birimler dikkate alınmakta olup farklı bir birim ortaya çıkması durumunda çevirici kullanılarak yukarıda belirlenen birime çevrilmektedir. 
6.3.3. Kuruluşumuz, tesis, donanım veya sistemlerdeki enerji kullanılan işlemleri belirlerken buraya ait enerji tüketimini gerçekleştiren motorları, aydınlatmada kullanılan lambaları, pompaları vb. gibi tesise veya donanıma ait olanları belirlemiştir. Yine tesis veya donanıma ait enerji tüketimini belirlediği aralıklarla takip etmekte ve kontrol altında tutmaktadır.
6.3.4. Kuruluşumuz, enerji kullanılan işlemleri belirlendikten sonra önemli enerji kullanımlarını (örneğin dijital araç gereçler, iklimlendirme sistemleri vb.)belirlemiştir. Belirlenen ÖEK’lerin tüketmiş olduğu enerji birimlerini (elektrik, doğalgaz, dizel) belirlemiş ve ÖEK’lerin tüketmiş olduğu birim enerjiler belirli periyotlarla(günlük, haftalık, aylık) izlenmekte ve tüketilen birim enerji sürekli izlenmektedir. (Tüketilen birim enerji; makine çalışma saati/kWh, ürün kilo/kWh ,ürün adet/kWh, makine çalışma saati/m3,ürün kilo/m3, ürün adet/m3 vb. şeklinde kuruluşumuza uygun olacak şekilde belirlenmiştir.) Yine kuruluşumuz belirli aralıklarla bu ÖEK’lerin bakımlarını atamış olduğu sorumlu kişilerce gerçekleştirmektedir. Kuruluşumuz ilgili ÖEK’lere ait bakım talimatları ve planlarını tanımlanmış ve bu talimatlara uygun olarak ve talimatlarda belirlenen sıklıklarda bakımlarını gerçekleştirmektedir.
6.3.5. Enerji kullanılan işlemler ve ÖEK’lerin çalışma koşulları, çalışma ortamları ve çalışma değerlerinin izlenmesiyle ilgili olarak gerekli çalışma talimatları kuruluşumuz tarafından hazırlanmış ve takibi bu çalışma talimatlarına göre yapılmaktadır.
6.3.6. Enerji kullanılan işlemler ve ÖEK’lerin enerji performansının iyileştirilmesi için düzenli aralıklarla belirlenen kriterler ölçülerek değerlendirilmekte ve varsa gerekli aksiyonlar alınarak mevcut performans değerlerine yaklaşılmaya çalışılmaktadır.( Genelde kullanılan makinelerde enerji kullanımına ait değerler bulunur, çalışma saati göz önüne alınarak tükettiği enerji değerleri bulunduktan sonra, kuruluş tarafından belirlenen periyotlarda tükettiği enerjiler ölçülerek verilen imalatçı değerlerinden sapma olup olmadığı kontrol edilir, fazla enerji tüketimi varsa makineyle ilgili alınması gereken gerekli aksiyonlar alınır, ayrıca özellikle yanma prosesi varsa, baca gazları belirli aralıklarla ölçülmelidir. Burada aranması gereken karbonmonoksit(CO)miktarıdır, CO miktarının fazla olması yanma işleminin tam olarak gerçekleşmediği ve istenilen enerjinin daha fazla yakıt kullanılarak elde edildiği anlamına gelir)
6.3.7. Kuruluşumuz mevcut imalat ve satış verilerini dikkate alarak yıllık olarak gerekebilecek enerji kullanımı ve gerekecek enerji tüketim miktarlarını hesaplamakta ve buna uygun olarak gerekli enerji kalemlerini temin etmektedir. Yine buradaki ihtiyaçlar belirlenirken yıllık olarak enerji verileri de göz önünde bulundurularak genel enerji tüketimi ve kullanımı gözden geçirilmektedir.
6.3.8. Yapılan tüm işlemlere ait kayıtlar Enerji Gözden Geçirme Formunda kayıt altına alınmaktadır.
1. İLGİLİ DÖKÜMANLAR(SÜREÇ ÇIKTISI)
1.1. Enerji Tüketim Analiz Formu ENYS.FR.05
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